**Ort / Anläggning:** …………………….

 **Formulär för mått och nivåer**

|  |
| --- |
|  **Detta formulär skall bifogas till “Uppmätningsprotokoll”** |

**Diverse information**

* Detta formulär skall upprättas av samma person som svarar för uppmätningsprotokollet
* Uppgifter enligt detta formulär skall omfatta alla anläggningsdelar som avses bli använda för tävling.
* Alla mått och nivåer skall anges i meter samt med 3 decimaler.
* Lägg till formulär så att det blir ett per anläggningsdel.
* Enligt World Athletics är löpning och kast i motlut ok. För kula, diskus och spjut skall lägsta nivå på kastfält jämföras med nivån vid utkast. För horisontella hopp gäller att högsta nivå på ansatsplanka skall bedömas i förhållande till nivå på fyra hörn på hoppgropens sarg.

Innehållsförteckning med sidnummer anges nedan.

……………………………..

………………………………

……………………………

|  |
| --- |
| **Nivåer, rundbana** |
| Ort / Anläggning: |       |

*Nivå vid mållinje anges till + 0,000m. Tre kontrollnivåer vid varje linje. Insida på bana 1, mitt i banan och på ytterlinje.*



0,000

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ort |       | Anläggning |       |

|  |
| --- |
| **Nivåer på upplopp** |

*Nivå på mållinje sätts till + 0,000m. Tre kontrollnivåer vid varje linje. Insida på bana 1, mitt i banan och vid ytterlinje, ytterbana. Nivåer anges vid mål samt vid 100m och 110m startlinjer*



0,000

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ort |       | Anläggning |       |

|  |
| --- |
| **Nivåer vid höjdhopp** |

*Ange nivåer vid mattans mitt samt 15m ut på ansatsbanan.*



0,000

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ort |       | Anläggning |       |

|  |
| --- |
| **Nivåer på stavbana** |

*Ange nivåer vid stavlåda samt 40m ut på ansatsbanan.*



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ort |       | Anläggning |       |

|  |
| --- |
| **Nivåer på längdhoppsbana** |

*Ange nivåer vid längdhoppsplanka. Högsta nivå +0,000. Ange vidare nivå på gropens fyra hörn och ansatsbanan 40m från ansatsplanka.*

*Sarg runt sandgrop får inte ligga mer än 0,02m lägre än högsta del på aktuell ansatsplanka*

*Om det finns flera ansatsbanor till en stor grop skall nivåförhållanden redovisas på separat skiss.*



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ort |       | Anläggning |       |

|  |
| --- |
| **Nivåer på trestegsbana för män (13m-planka)** |

*Ange nivåer vid trestegsplanka. Högsta nivå +0,000. Ange vidare nivå på gropens fyra hörn och ansatsbanan 40m från ansatsplanka.*

*Om det finns flera ansatsbanor till en stor grop skall nivåförhållanden redovisas på separat skiss.*

*Separat formulär redovisas för varje ansatsplanka*



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ort |       | Anläggning |       |

|  |
| --- |
| **Nivåer för tresteg för kvinnor (11m-planka)** |

*Ange nivåer vid trestegsplanka. Högsta nivå +0,000. Ange vidare nivå på gropens fyra hörn och ansatsbanan 40m från ansatsplanka.*

*Om det finns flera ansatsbanor till en stor grop skall nivåförhållanden redovisas på separat skiss.*

*Separat formulär redovisas för varje ansatsplanka*



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ort |       | Anläggning |       |

|  |
| --- |
| **Nivåer för kulstötning** |

*Ange nivå på kastringens mitt (+0,000) samt på kastfältet vid 10m, 15m, 20m och 25m*

*Standard för World Athletics är att landningsytan får ligga högre än nivån i kastringen. Lägsta nivå på kastfält skall jämföras med nivån i kastringens mitt.*

*Stopplanka skall kontrolleras före varje tävling*



0,000

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ort |       | Anläggning |       |

|  |
| --- |
| **Nivåer för diskus / slägga** |

*Ange nivå på kastringens mitt (+0,000) samt på kastfältet vid 30m, 50m, 70m, 80m (bara för diskus) och 90m (kombinerad anläggning diskus / slägga)*

*Standard för World Athletics är att landningsytan får ligga högre än nivån i kastringen. Lägsta nivå på kastfält skall jämföras med nivån i kastringens mitt.*



0,000

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ort |       | Anläggning |       |

|  |
| --- |
| **Nivåer för spjutkastningsanläggning** |



***Ansatsbana:*** *Ange ansatsbanans nivåer vid övertrampslinje och 20m bakom denna. Centrum vid utkast +0,000.*

0,000

***Kastfält:*** *Ange ansatsbanans nivåer vid övertrampslinje. Centrum vid utkast +0,000. Ange nivåer i kastfält vid 30m, 50m, 70m, 90m och 100m från övertrampslinjen*